***778***

***ДЛЯ "РАСКРЫТИЯ" РАДИОСТАНЦИИ НЕОБХОДИМО:***

***1) Выключить рацию.***  
***2) Зажать и удерживать кнопку "Band".***  
***3) С зажатой кнопкой "Band" включить радиостанцию.***  
***4) Переключателем каналов выбрать "OPMODE".***  
***5) Выключить и снова включить радиостанцию.***

**Optim Apollo**

***Для раскрытия рации необходимо:***

***1)******Выкл****ючить рацию.****2)****Зажать и удерживать кнопку****F****.****3)****С зажатой F****кратковременно (без удержания)****нажать кнопку включения****MUTE/PWR****.****4)****Появится надпись****OPENMODE****, после чего все функции будут доступны.*

### Optim Voyager

***ДЛЯ "РАСКРЫТИЯ" РАДИОСТАНЦИИ НЕОБХОДИМО:***

***1) Выключить рацию.***  
***2) Зажать и удерживать одновременно кнопки "Func" и P6.***  
***3) С зажатыми кнопками удерживать кнопку включения более 3 секунд.***  
***4) Переключателем каналов выбрать необходимый частотный диапазон.***  
***5) Нажать на переключатель каналов и ожидать более 3 секунд.***

### Optim Truck

***ДЛЯ "РАСКРЫТИЯ" РАДИОСТАНЦИИ НЕОБХОДИМО:***

***1) Выключить рацию.***  
***2) Зажать и удерживать кнопки CH+ / MUTE.***  
***3) С зажатыми кнопками включить радиостанцию (PWR).***

**PILGRIM**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСКРЫТИЮ РАЦИИ OPTIM PILGRIM

***Для раскрытия радиостанциии в режим повышенной мощности и выбора частотных сеток необходимо:***

* ***ВЫКЛ****ючить рацию.*
* *Зажать и удерживать кнопку "****AM/FM / LOCK****".*
* *С зажатой кнопкой****ВКЛ****ючить рацию.*
* *На дисплее отобразится "****4D****".*
* *Кнопкапи переключения каналов "****CH+****" или "****CH-****" выбрать режим "****oP****".*
* ***ВЫКЛ****ючить и****ВКЛ****ючить рацию вновь.*

*Для выбора сетки частот необходимо****в режиме ожидания****на****ВКЛ****юченной радиостанции зажать и удерживать в течение 1 секунды кнопку "-****5kHz / BAND****". Кнопками переключения каналов****CH+****" или "****CH-****" выбрать необходимую сетку частот.*

*Для выбора режима "****НУЛЕЙ****" необходимо однократно нажимать на кнопку "-****5kHz / BAND****" для выбора значения "****-5****" , которое означает смещение частоты минус 5 кГц "*

*Для выбора режима "****ПЯТЁРОК****" необходимо однократно нажимать на кнопку "-****5kHz / BAND****" для выбора значения "****0****" , которое означает смещение частоты 0 кГц "*

***Для выбора уровня выходной мощности передачи необходимо:***

* ***ВЫКЛ****ючить рацию.*
* *Зажать и удерживать кнопку****CH+ (ВВЕРХ)****- для установки высокого уровня****Hi****;   
  или   
  Зажать и удерживать кнопку****CH- (ВНИЗ)****- для установки низкого уровня****Low****.*
* *С зажатой одной из выбранных кнопок****ВКЛ****ючить рацию.*
* *После включения рация перейдёт в выбранный режим уровня мощности и на дисплее отобразится символ, соответствующий выбору:   
  -****H****-высокий уровень мощности;   
  -****L****- низкий уровень мощности.*